Anleitung zum Softwareupdate des DigiCorder HD S2 Plus
======================================================

Die Bedienungsanleitung zum DigiCorder HD S2 Plus steht zum Download bereit
im PDF Format für den Acrobat Reader unter:
http://www.technisat.de 


Installation:
Zuerst kopieren Sie folgende Dateien in ein Verzeichnis Ihrer Wahl,
z.B. C:\Technisat

DOWN.BAT
DOWN2.BAT
UPDATE.EXE
xxxxxxxxxx.cpad
INFO.TXT
autoupdate
singleupdate

Sie haben nun zwei verschiedene Möglichkeiten den Receiver zu updaten:
1.) serielles Update über eine RS232 Schnittstelle
oder
2.) Update mit USB Flash Stick

Hinweis:
Es reicht aus, den Receiver nur mit einer dieser Möglichkeiten zu updaten.
Es ist nicht erforderlich beide Updatemöglichkeiten durchzuführen, um
den Receiver auf den aktuellen Softwarestand bringen.



Anleitung serielles Update
==========================

Überprüfen Sie, ob unter Systemsteuerung/System/Gerätemanager folgende
Einstellungen vorhanden sind für den COM-Port, mit dem Sie das Update
durchführen wollen:

Bits pro Sekunde:	115200
Datenbits:		8
Parität:		keine
Stopbits:		1
Protokoll:		Hardware

Zum Softwaredownload benötigt man ein serielles Kabel mit
folgender Belegung:

Sub-D 9pol male         Sub-D 9pol female
1-----------------------1
2-----------------------2
3-----------------------3
4-----------------------4
5-----------------------5
6-----------------------6
7-----------------------7
8-----------------------8
9-----------------------9

Das RS 232 Update-Kabel ist auch unter Artikel-Nr. 0000/3622 erhältlich.

Der Receiver wird mit diesem Kabel zwischen der RS232 Schnittstelle und
einen COM Port des PCs angeschlossen.
Nun schaltet man den Receiver ein und stellt ein beliebiges Programm ein.
Wird das Update über COM1 eingespielt startet man die Downloadsoftware
mit DOWN.BAT oder über COM2 mit DOWN2.BAT.

Achtung!!!
Die serielle Downloadsoftware läuft nicht unter DOS, sondern nur unter
Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP und Vista.
Wurde das Update gestartet, darf der Updatevorgang NICHT unterbrochen werden.
Sollten Fehler auftreten oder dauert das Update länger als 10 Minuten, ist der
gesamte Vorgang zu wiederholen.



Anleitung USB Update
====================

Um den Receiver über die USB Schnittstelle updaten zu können, benötigen Sie einen
handelsüblichen USB Flash Stick.
Formatieren Sie diesen USB Flash Stick mit dem Dateisystem "FAT32".
Kopieren Sie nun die Software Datei "xxxxxxx.cpad" auf den Stick.


Falls Sie nur ein einzelnes Update durchführen möchten kopieren Sie nun zusätzlich
die Datei "singleupdate" auf den USB Flash Stick.
Möchten Sie mit diesem USB Flash Stick mehrere Updates durchführen, kopieren Sie
stattdessen die Datei "autoupdate" auf den USB Flash Stick.

Achtung!!!
Auf dem USB Flash Stick sollten sich nicht mehrere PAD Software Dateien befinden.
Die Dateien "autoupdate" und "singleupdate" sollten sich ebenfalls nicht gleichzeitig
auf dem USB Flash Stick befinden


Schalten Sie nun den Receiver in Standby und stecken Sie den USB Flash Stick in die
USB Buchse des Receivers. Jetzt können Sie den Receiver einschalten. Es erscheint
nach einigen Sekunden die Anzeige "USB Load" im Display und weitere Statusmeldungen,
während das Update durchgeführt wird.
Wenn im Display "USB Load done" oder "Willkommen"angezeigt wird, ist das Update beendet
und Sie können den Stick wieder entfernen.


Sollte das USB Update nicht starten, gehen Sie bitte nochmals alle Schritte durch
oder versuchen Sie einen anderen USB Flash Stick.


(c) TechniSat 2010
Änderungen vorbehalten