Software update für TechniSmart-TV-Geräte via USB
=================================================

1. Kopieren Sie die Dateien "mb90_en.bin" und "usb_auto_update_A1.txt" auf einen leeren USB Stick. 
   Dieser muss USB 2.0 unterstützen.

2. Achten Sie darauf, dass die Softwareversionen nicht größenübergreifend kompatibel sind. 
   Das heißt die Software für den 42"-TechniSmart funktioniert nur beim 42" Gerät und die für den 
   47"-TechniSmart nur beim 47" Gerät.

3. Schalten Sie das Gerät am Netzschalter aus (am TV-Gerät unten rechts).

4. Stecken Sie nun den USB Stick, auf dem sich die Software befindet ein.

5. Richten Sie die Fernbedienung unmittelbar auf das TV Gerät und halten sie die OK-Taste gedrückt.

6. Während Sie die OK-Taste gedrückt halten, schalten sie das TV-Gerät am Netzschalter ein. 
   Die rote LED beginnt zu blinken.

7. Halten Sie die OK-Taste der Fernbedienung ca. 10 sek. gedrückt.

8. Nach ca. 1-2 Minuten erscheint der Startbildschirm des TV-Gerätes (TechniSat-Schriftzug) 
   gefolgt vom Erstinstallationsmenu.

9. Folgen sie nun den Schritten durch die Erstinstallation. Anschließend ist das Gerät mit der 
   neuen Software betriebsbereit.
   
(c) TechniSat 2014
Änderungen vorbehalten
