Anleitung zum Softwareupdate des TechniSat HD-S221/S222 via USB
=============================================

Die Bedienungsanleitung zum TechniSat HD-S221/S222 steht zum Download bereit
im PDF Format für den Acrobat Reader unter:
http://www.technisat.de 


Verfahren Sie beim Softwareupdate wie folgt:

1. Kopieren Sie die Datei xxxxxxxxx.bin auf einen leeren USB Flash Stick.
2. Schalten Sie den TechniSat HD-S221/S222 ein und stecken diesen USB Stick in die USB Buchse des TechniSat HD-S221/S222.
3. Drücken Sie die Taste Menü auf der Fernbedienung. Das Gerät zeigt das Hauptmenü an. 
Wählen Sie nun System > Software Update > USB Upgrade.
4. Warten Sie einen Moment. Der TechniSat HD-S221/S222 analysiert den USB Stick und prüft, ob sich auf diesem eine neuere Softwareversion befindet. 
Wurde die Software Datei gefunden, wird diese in einem Fenster angezeigt. Drücken Sie zum Aktualisieren der Software die Taste OK.
5. Warten Sie ab, bis die Installation abgeschlossen ist. Der TechniSat HD-S221/S222 startet nach erfolgreicher Aktualisierung neu.
Achtung: Schalten Sie den Receiver während des Updates nicht ab und ziehen Sie nicht das Stromkkabel.
6. Nach Beendigung des Softwareupdates ziehen Sie den USB Stick aus dem Gerät.



(c) TechniSat 2018
Änderungen vorbehalten
